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Bestimmung von Betondruckfestigkeiten in einem von

28 Tagen abweichenden Betonalter
	Die Firma:
	     

	
	     

	
	     


beantragt bei der 
GEMEINSCHAFT FÜR ÜBERWACHUNG IM BAUWESEN E. V.

die Bestätigung der Notwendigkeit des erhöhten Prüfalters
unter Einhaltung der Regelungen der Überwachungsklasse 2 nach DIN DIN 1045-3 bzw. BBQ-E/ BBQ-S, sowie der Angabe des von 28 Tagen abweichenden Prüfalters im Eigenschaftsverzeichnis und auf den Lieferscheinen für das 
	Bauvorhaben:
	     

	
	     

	GÜB-Registrier-Nr.:
	     


Es besteht folgendes technische Erfordernis:
1)

Massige Bauteile gemäß ZTV-ING
2)

Betone mit Druckfestigkeiten ab C70/85 nach DIN 1045-2, Anh. R
3)

fugenarme/fugenfreie Bauteile
4)

Bauteile mit hohen Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung
5) 

Bohrpfahlbeton/ Schlitzwandbeton/ Unterwasserbeton
6)

besondere Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit
	für folgende Bauteile: 
	     

	
	     


Wir bestätigen hiermit, dass der objektbezogene Qualitätssicherungsplan mit Darlegungen zu
den Ausschalfristen, der Nachbehandlungsdauer und dem Bauablauf in Bezug auf das von 

28 Tagen abweichende Prüfalter auf der Baustelle dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme 
vorliegt.
Anlagen:

Objektbezogener Qualitätssicherungsplan 



Eigenschaftenverzeichnis des Betonherstellers



Auszug BBQ-Konzept mit Festlegungen zum Beton

     
     
	Ort, Datum
	
	Unterschrift und Firmenstempel
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